# **ethnosimo5**

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

# 4ης Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

**ΓΕΝΙΚΟ**  **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ**

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Συντάκτης : Θ. Λαμτσίδης

ΤΗΛ: 25413 51412

e-mail: [agora@hosp-xanthi.gr](mailto:agora@hosp-xanthi.gr)

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:**

**Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:**

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005)

1. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007)

1. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001)

1. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών

και Υπηρεσιών**.**

1. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και

άλλες διατάξεις».

1. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α’).
2. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

**Κ Α Λ Ε Ι**

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προκειμένου να προβεί σε **: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Είδος** | **Περιγραφή** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |
| 41101 | ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΘΕΤΟ 500 L 2 BAR | 1 τεμ. |
| 587 | ΡΑΚΟΡ ΧΑΛ. 3000 LBS Μ.Β. 1/2" ΑΡΣ/ΘΥΛ. ΑΤΜΟΥ | 5 τεμ. |
| 474 | ΕΚΤΟΝΩΤΗΣ ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ | 2 τεμ. |
| 480 | ΑΤΜΟΦΡΑΚΤΕΣ DN 40 | 1 τεμ. |
| 773 | ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΛΕΥΚΟ 16Χ16MM ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ | 40M |
| 759 | ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΛΕΥΚΟ 25Χ25MM ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ . | 40M |
| 3889 | ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΑΙΟ 7'' ΑΝΘΡΑΚΟΣ  Φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα 7? ? 5μm  κατασκευασμένο από συμπαγή ενεργό άνθρακα  Αφαίρεση 90% του χλωρίου  Βελτίωση της οσμής και της γεύσης του νερού  Απομάκρυνση στερεών σωματιδίων και ιζημάτων (άμμος, σκουριά, χώμα, λάσπη) έως και 5μm  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν πρόφιλτρο σε διάφορα συστήματα φίλτρανσης  Είναι συμβατό με όλες τις φιλτροθήκες 7? που κυκλοφορούν στην αγορά  ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Συμπαγής ενεργός άνθρακας  ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ 5μm  ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ 1,1 m3/h  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 2.100L  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Ύψος x Διάμετρος: 7? x 2,5? ? 17,78 x 7,00 (cm)  ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 °C ? 35 °C  ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ 0,45 bar | 1 τεμ. |
| 44064 | ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΝΗΜΑΤΟΣ 7'' - 20MICRO | 1 τεμ. |
| 3718 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ Θ.Θ. ΜΕ ΛΕΒΙΕ 3/4" .Υ. | 20 τεμ. |
| 3717 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΜΕ ΛΕΒΙΕ 1/2" ΘΥΛ. ΘΥΛ. | 20 τεμ. |
| 40405 | ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ18Χ2.5 ΑΡΣ. ΣΕ 1/2'' | 10 τεμ. |
| 41310 | ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΟΜΑΤΟΣ Φ18 Χ 2.5 ΘHΛ. ΣΕ 1/2'' | 10 τεμ. |
| 3746 | ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2" | 20τεμ. |
| 44480 | ΡΑΚΟΡ 1/2 ΓΑΛΒ.Θ.Θ. | 10τεμ. |
| 44851 | ΣΙΦΩΝΙ ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ ΔΙΠΛΟ | 2 τεμ. |
| 44852 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΛΑΝΤΖΑ 1. 1/4 | 50 τεμ. |
| 44097 | ΝΤΑΛ ΦΛΟΥΣΟΜΕΤΡΟ 3/4 ΣΕΤ ΜΕ ΛΑΙΜΟ Γ Φ30 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΚΑΖΑΝΑΚΙ WC) | 5 τεμ. |
| 3431 | ΜΟΤΕΡ ΨΥΓΕΙΟΥ NJ9238GK 1PH 230V 50HZ R404Α | 1 τεμ. |
| 3489 | ΦΙΛΤΡΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 3/8 ΒΙΔΩΤΑ | 2 τεμ. |
| 44822 | ΜΟΤΕΡ ΨΥΓΕΙΟΥ NJ9238GS 3PH 380V 50HZ R404Α | 1 τεμ. |
| 2617 | ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗ TIG / ΗΛΕΚΤΡΟΔΊΟΥ (MMA)  Η ηλεκτροσυγκόλληση θα έχει τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση, θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων, θα φέρει την προβλεπόμενη σήμανση CE και θα ακολουθεί τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές:  Απόδοση (EN 60974-1) τουλάχιστον: 180Α  Ηλεκτρονικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας IGBT  Ισχύς περίπου: 5.2kVA - 7.1 (TIG/MMA)  Ρεύμα συγκόλλησης: 10-180A  Τάση: 230Volt  Θα μπορεί να δεχθεί Ηλεκτρόδιο: ?2.5 - 5mm  Θα διαθέτει τα συστήματα : Arc Force, Hot Start, Anti-Stick  Θα διαθέτει προστασία υπέρτασης-υπότασης  Θα διαθέτει προστασία υπερέντασης  Θα Περιλαμβάνονται μαζί με την ηλεκτροσυγκόλληση  Τσιμπίδες,Σώμα,Μάσκα,Βούρτσα,Ματσακόνι | 1 τεμ. |
| 41542 | ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟ  ΦΟΡΗΤΟ ΜΕ U.S.B. -30 ΕΩΣ 70 ΒΑΘΜΟΥΣ  Το ψηφιακό θερμόμετρο παρέχει μετρήσεις θερμοκρασίας σε πραγματικό χρόνο και αποθηκεύει τα δεδομένα των μετρήσεων στην εσωτερική του μνήμη.  Να διαθέτει ενσωματωμένο βύσμα USB το οποίο σας επιτρέπει να το συνδέσετε απευθείας με υπολογιστή για την εύκολη προβολή ή εξαγωγή των δεδομένων σε μορφή PDF ή XLS.  Η εφαρμογή του είναι ιδανική για περιπτώσεις που απαιτείται υψηλής ακρίβειας μετρήσεις και μακροπρόθεσμη καταγραφή της θερμοκρασίας.  64000 group αποθήκευσης δεδομένων  adjustable sampling interval  στεγανοποίηση IP65  alarm threshold  auto record time setup  κυκλική εγγραφή  ένδειξη χαμηλής μπαταρίας  LED alarm | 1 τεμ. |
| 44806 | ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΗΤΗ | 4τεμ. |
| 37485 | ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΠΛΑΤΙΝΕΝΙΑ 4MM ΟΔΟΝΤΟΤΗ | 5 τεμ. |
| 2462 | ΛΑΔΙ ΜΙΞΗΣ 1L ΑΚΑΠΝΟ ΜΕ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΤΗ 100ML ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ 2Τ  Κλάσεις επιδόσεων: JASO-FB, ISO-L-EGB | 3τεμ. |
| 39984 | ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ  Επεκτεινόμενο Ψαλίδι Κλαδέματος μήκους 61-90cm με χειρολαβές από ενισχυμένο αλουμίνιο. Με λάμα από ανθρακούχο χάλυβα υψηλής ποιότητας, θερμικά επεξεργασμένη με τεφλόν. Με λαβές από λάστιχο. | 2 τεμ. |
| 2514 | ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ  Το Κλαδευτήρι με Λαβές Αλουμινίου για Κλαδιά έως 25mm με λεπίδες που έχουν τοχιστεί με ακρίβεια είναι ιδανικό για την άνετη κοπή των φρέσκων κλαδιών.  Η εξαιρετικά στενή κεφαλή κοπής επιτρέπει ιδιαίτερα ακριβή κοπή.  Οι εργονομικές μεταλλικές λαβές είναι κατασκευασμένες από αλουμίνιο με μαλακά σχτοιχεία και επιτρέπουν μέγιστη άνεση κατά την κοπή.  Διαθέτει πρακτικό κλείδωμα ασφαλείας με το ένα χέρι για ασφαλή φύλαξη. 25 χρόνια εγγύηση.  Μέγιστη διάμετρος κοπής: 25 mm  Κάτω λεπίδα: Ανοξείδωτο ατσάλι  Μήκος Ψαλιδιού: 26,8 cm  Τύπος κοπής Λειτουργία: Χειρός | 2 τεμ. |
| 2074 | ΜΑΣΚΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ - ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ ΜΕ ΣΥΤΑ  Επαγγελματική μάσκα για χορτοκοπτικό.  Mε ρύθμιση μονού σημείου και προστατευτικό ματιών. | 1 τεμ. |
| 3037 | ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ BRIGGS K STRTTON QUANTUM XM-XTE/4,0HP-5,0HP-5,5HP-6,0HP | 2 τεμ. |
| 44807 | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΕΤ ΔΕΞΙΟΥ ΜΑΧΕΡΙΟΥ JONSERED LT 2122CMA2 | 1 τεμ. |
| 2125 | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΕΤ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΑΧΕΡΙΟΥ JONSERED LT 2122CMA2 | 1 τεμ. |

**Στο θέμα των e-mail με τις προσφορές να αναφέρεται ο αριθμός Πρωτοκόλλου της πρόσκλησης.**

**ΠΡΟΣΟΧΗ : Δεκτές θα γίνονται μόνο οι κρυπτογραφημένες προσφορές και σύμφωνα με τον παρακάτω οδηγό:**

[**https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion**](https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Χριστοδούλου Χριστόδουλος Τηλέφωνο : 25413-51405,6,7**

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών:  **18/7/2025** και ώρα: 11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail agora@hosp-xanthi.gr

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα.

Ο Προιστάμενος Οικ. Τμήματος Η Διοικήτρια

Κεχλιμπάρης Γεώργιος Ροφαέλα Ελένη